
涟水水质自动站仪器更新及设备采购项目
询价文件
采购人：淮安市涟水生态环境局
项目内容：涟水水质自动站仪器更新及设备采购项目

二〇二六年八月
第一章询价文件

第一部分询价邀请

根据日常管控需要，我局现对涟水保滩水源地、涟水湖备用水源地藻密度监测仪器以及断面预警浮标站进行公开询价采购，现邀请合格的供应商前来参加报价。

报价须知（请供应商务必认真阅读）：

项目简要说明：
1.项目名称及需求：涟水水质自动站藻密度监测仪器以及断面预警浮标站采购项目，具体详见采购需求。

2.本次采购预算为：19万元整。

3.本次采购最高限价为：19万元整。
4.本次项目不接受联合体供应商参加报价。
供应商资质要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目特定资格要求：无

（四）拒绝符合下述供应商条件的参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（须在询价响应文件中提交书面承诺）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务或者与项目建设单位之间存在重大关联关系的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（须在询价响应文件中提交书面承诺）

（3）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（须在询价响应文件中提交书面承诺）
三、文件获取信息：
文件获取方式：涟水县政府网。
文件获取时间：2026年8月20日至2026年8月24日上午9:00—11:30；下午2:00—5:30（周六、日和法定节假日除外），报名时请提前电话联系，以免给您造成麻烦。

四、报价文件接收截止时间：

1.报价文件递交截止时间：2026年8月24日下午5:30（北京时间），递交截止时间后，采购人将拒绝接收报价供应商的报价文件。
2.报价文件递交地点：淮安市涟水生态环境局。

五、报价时间、地点及推荐成交候选人：

1.报价时间：同报价文件接收截止时间。

2.报价地点：同报价文件接收地点。

3.推荐成交候选人

（1）有下列情况之一者，应作无效响应报价处理：

①未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

②不具备询价文件中规定资质要求的或未按询价文件规定提交资格审查相关材料的；

③不同询价供应商的响应文件出现了评审小组认为不应当雷同的情况；

④不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

⑤经查实提供虚假材料谋取成交的；

⑥报价供应商报价超过采购人预算价的。

⑦供应商所投产品未完全满足询价文件中第二部分“项目采购需求”的。

（2）出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，项目终止并说明原因，重新开展采购活动：

①因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

六、履约保证金
履约保证金：本项目不收取履约保证金。
七、报价要求：

1.本次询价采购货物所有价格均应以人民币为货币单位，金额单位以元表示。

2.本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部人工及相关税费，以及其他有关的所有费用。

3.本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价。

4.报价供应商必须按照报价采购文件格式要求编制报价文件，报价供应商须按格式规定加盖单位公章和法定代表人或委托代理人印章或签字。

八、响应文件份数和签署

1.编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

2.响应文件正本中，除询价文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本询价文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

3.除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

九、政府采购政策功能落实

1.政策功能落实

1.1小微型企业价格扣除

1.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2联合体及分包

1.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

1.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

十、采购合同主要条款
（一）服务时间：合同签订后30日内完成供货并安装调试结束，验收合格后交运维单位使用。

（二）服务地点：采购人指定。

（三）付款方式：

合同签订后，乙方将货物送达甲方指定地点，安装调试结束并通过设备验收后，支付合同金额总价的90%；设备验收合格后满1年，且期间设备正常运转，付清尾款。

注：付款前成交供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

十一、本次询价采购联系方式：

1.采购人信息
名称：淮安市涟水生态环境局

地址：淮安市涟水县红日大道18-6号

联系方式：谷主任18012068638

供应商资格审查必须提供的资料
	序号
	资格审查内容及审查标准
	是否具备

	1
	询价供应商提供下列材料之一：

（1）询价供应商提供法定代表人资格证明和法定代表人身份证（复印件并加盖询价供应商公章，装订到标书中，原件带至询价现场备查）；

（2）询价供应商提供授权委托书和受托人身份证（复印件并加盖询价供应商公章，装订到标书中，原件带至现场备查）。
	

	2
	供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见第示范格式）
	

	3
	供应商提供下列材料之一：

A.供应商为企业的：提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

B.供应商为事业单位的：提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章，必须提供）。
	

	4
	拒绝符合下述供应商条件的参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（须在询价响应文件中提交书面承诺）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务或者与项目建设单位之间存在重大关联关系的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（须在询价响应文件中提交书面承诺）

（3）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（须在询价响应文件中提交书面承诺）
	


注：以上资格审查内容中所涉及的资格审查材料，复印件加盖供应商公章，装订到响应文件中，原件现场备查，如材料缺少将资格审查不合格。
项目采购需求

一、项目概况

1.项目名称：涟水水质自动站仪器更新及设备采购项目。

2.项目地点：采购人指定地点。

3.项目内容：包括藻类（叶绿素）水质分析仪、浮标站、自动监测站内部线路铺设、安装调试等。

二、服务清单

	序号
	设备明细
	数量（套）
	安装地点
	备注

	1
	藻类（叶绿素）水质分析仪
	2
	保滩水源地、涟水湖备用水源地
	含安装调试

	2
	浮标站
	1
	高沟
	含安装调试

	3
	配套的水、电管路

铺设
	3
	所有点位
	/

	4
	数据接入
	3
	所有点位
	所有在线数据接入甲方指定的大数据平台


三、参数要求

（一）藻类（叶绿素）水质分析仪
1.仪器介绍

用于监测多种水质参数的仪器。主机最多可以安装4个传感器。传感器采用电化学、光学、物理检测原理来测量相对应的参数。主机接口为通用接口，传感器可以安装在任意接口并可以实现主机自动识别传感器类型。主机可以读取传感器数据或者对传感器进行参数设置，校准操作等，同时其可以按照使用者的设置来将数据存储在主机上或将数据直接传输到PC端。

2.技术参数

2.1.系统参数

重量：≤2kg

体积：370mm×φ50mm

防水等级：IP68

工作环境：0-60℃（无结冰）
通讯方式：RS485

2.2.主要功能

主机可支持扩展监测多达4种水质参数；

每个传感器都内置温度，可以为传感器测量提供补偿；

叶绿素，蓝绿藻集成为一个传感器，可以实现同时监测；

数字化微型传感器，统一接口，统一尺寸，可以随意安装，现场安装、更换更方便；

传感器可以任意组合，可以实现现场传感器更换和添加，传感器自带微处理器，内部存储校准参数等信息，更换传感器时，可以将传感器在实验室先行校准，现场安装主机上使用时无需校准；

藻类（叶绿素）仪器可以在线使用，也可以根据现场使用要求，将藻类（叶绿素）仪器作为便携式仪器使用，可以配置便携式手抄器或者连接微信小程序使用；

具备数据存储空间，满足长期监测要求；

配套藻类（叶绿素）分析软件，可以为客户提供更便捷的操作以及更好的数据分析，记录数据的时间信息，以及各参数的同步曲线分析，可以导出表格，直接打印等；

传感器部分为钛合金材质，IP68防水等级，适用于多种工况；

信号传输方式多样，蓝牙，RS485，校准，数据传输更便捷。

2.3.监测参数

2.3.1.总藻

	测量参数
	叶绿素a
	蓝绿藻

	测量方法
	荧光法
	荧光法

	测量方式
	浸入式测量
	浸入式测量

	量程
	叶绿素a：（0～50/500）µg/L
	蓝绿藻：（0~200000/2000000）Cells/mL（细胞/毫升）

	准确度
	≤±3%
	≤±3%

	重复性
	≤2%
	≤2%

	分辨率
	0.01µg/L
	1Cells/mL（细胞/毫升）

	检出限
	0.05µg/L
	200Cells/mL（细胞/毫升）

	线性度
	<0.9999
	/

	响应时间
	≤10s

	零点漂移（24h）
	≤±1%F.S.

	量程漂移（24h）
	≤±1%F.S.

	校准周期
	6个月

	温度范围
	(0~60)℃

	防护等级
	IP68

	MTBF
	≥1440h/次

	通讯方式
	RS485(ModbusRTU）、最高波特率115200bps

	供电
	5VDC,0.2W

	尺寸规格
	为便于操作和安装，直径为16MM的全系列数字化传感器


2.3.2.主机

	防护等级
	IP68

	MTBF
	≥1440h/次

	※无线通讯方式
	蓝牙

	有线通讯方式
	RS485(ModbusRTU）、最高波特率115200bps

	数据储存
	2G

	供电电压
	9-26VDC

	功耗
	1.8W

	工作温度
	(0~60)℃

	存储温度
	(-20~70)℃

	主机尺寸
	直径不大于50mm


3.数据接入要求

对所更新的设备（叶绿素、蓝绿藻）进行数据接入，满足监测数据上传、展示等功能。

浮标站

1.水质多参数控制器
测量因子：同时测量及显示pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、COD、氨氮等多参数。

显示界面：TFT触摸屏，LED背光

历史数据：具有数据存储、数据传输等功能。

校正功能：具有pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、COD、氨氮等多参数。

输出功能：RS485 Modbus RTU标准协议，HJ212国家站协议可选。

2.pH电极
工作原理：玻璃电极；
测量范围：（0-14）pH；
分辨率：0.01pH；
测量精度：±0.1pH；
重复性：±0.1pH；

漂移：±0.1pH
响应时间：<15s；
技术特点：工业级复合电极，不易堵塞，耐污染性更强；参比电极双盐桥设计，电极使用寿命更长；电源及通讯具有隔离功能，抗干扰能力强；PT1000温度补偿，精度可达±0.1℃；数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能；316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装；具有IP68防护等级，适合各种恶劣环境。

3.电导率电极

工作原理：石墨电极法

测量范围：（0-100,000）μS/cm

分辨率：0.01μS/cm

测量精度：+1%或2uS/cm;

重复性：<0.5%或2uS/cm

漂移：±1%

检出限：5uS/cm

响应时间：<15s

技术特点：电源及通讯具有隔离功能，抗干扰能力强；电极设计精密，准确性高、线性好、量程范围宽；电极常数长期稳定，不受极化影响；PT1000温度补偿，精度可达士0.1℃；数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能；316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装；具有IP68防护等级，适合各种恶劣环境。
4.溶解氧电极

工作原理：荧光法

测量范围：（0-20）mg/L

分辨率：0.01mg/L

测量精度：±0.3mg/L

重复性：<0.1mg/L

漂移：0.3mg/L

检出限：0.3mg/L

响应时间：<45s

技术特点：电源及通讯具有隔离功能，抗干扰能力强；荧光淬灭技术，响应快、漂移小、无需极化，不受流速影响；支持空气中标定，无需零点标定，操作简单；PT1000温度补偿，精度可达±0.1℃；数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能；316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装；具有IP68防护等级，适合各种恶劣环境。

5.浊度电极

工作原理：光散射法；

测量范围：（0-1000）NTU或（0-4000）NTU

分辨率：0.01NTU

测量精度：士3%或3NTU

重复性：<2%或2NTU

漂移：士2%

检出限：5NTU

重复性：士5%

线性误差：<5%

技术特点：电源及通讯具有隔离功能，抗干扰能力强；自清洗功能、气泡补偿算法，降低水样中气泡干扰；数字调制滤波技术，消除环境光影响；红外LED光源，寿命长达10年以上；数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能。316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装；具有IP68防护等级，适合各种恶劣环境。

6.COD电极

工作原理：紫外吸收法

测量波长：254nm、546nm

测量范围：COD:(0-200/1000)mg/L;

分辨率：0.01mg/L

测量精度：士5%或3mg/L

重复性：<2%或1mg/L

漂移：士2%

线性误差：士5%

检出限：3mg/L

响应时间：<10s

技术特点：双光束测量技术；检测技术，精度好、稳定性好；无需化学试剂、无二次污染、快速测量；具有自清洗功能，清除水样中附着物，免维护；具有浊度补偿功能，减小水样中浊度对测量影响；数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能；316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装；具有IP68防护等级，适合各种恶劣环境。

7.氨氮电极

工作原理：离子选择电极

测量范围：NH4+:(0-10/100/1000)mg/L;pH:(0-14);T:(0-60)C

测量精度：NH4+:+10%或0.3mg/L

分辨率：NH4+:0.01mg/L;pH:0.01;T:0.01C

重复性：<5%或0.1mg/L

漂移：士5%

检出限：0.lmg/L

线性误差：士10%

响应时间：<30s

技术特点：原位测量、无需试剂、无需预处理、维护量少；具有pH、钾离子和温度补偿，适用多种现场；每支电极膜头一致性好，可独立更换，操作简单；测量准确、检出限低，长期漂移小；响应时间快，快速反映水样变化；PT1000温度补偿，精度可达±0.1°C；数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能；316不锈钢耐腐蚀壳体；PT3/4上螺纹接口，方便安装；具有IP68防护等级，适合各种恶劣环境。

四、项目要求

1.本招标文件成文时，国家标准和规范均有效。所有标准和规范都会被修订，投标人应达到国家标准、规范和条例最新版本的要求。

2.系统所有施工和材料所涉及的设计标准规范：产品标准、规范；工程标准、规范。

3.投标人遵守不限于国家标准时，应向采购人及时以书面形式解释清楚。

4.技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新标准为依据。

5.制造监制和出厂检验

产品质量检验都应在工厂内结束，在检验结束后，并提交一份检验报告给需方。但工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

6.售后服务

（1）维修人员需在接到维修电话24小时内赶到现场。供方应提供足够的备件以适应需方维修需求。

（2）中标人必须对合同中规定的货物和系统提供至少1年的质保期。

（3）技术支持：提供7*24小时的故障受理服务，对重大故障提供7*24小时的现场支援。

7.培训

（1）中标人在现场安装时，需对操作人员进行培训，培训人数不少于2人。

（2）中标人应针对本项目制定培训方案并负责师资及教材，由用户提供场地和培训设备并负责组织实施。培训方案应包括培训目的、培训时间、人数、次数、培训内容、培训组织方式等。

（3）培训成果应达到能掌握设备的安装与调试方法和系统的操作与日常维护。

（4）培训费用计入总报价。

8.须满足包括但不限于以下法律依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013）

《工业企业通讯设计规范》（GBJ42-81）

《工业企业通讯接地设计规范》（GBJ79-85）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（CEC89-2000）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）

《环境信息化标准手册1－3卷》

《信息系统安全技术国家标准汇编》

《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）

《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

《地表水水质自动监测站选址与基础设施建设技术要求》（HJ915.1-2024）

《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）安装验收技术规范》（HJ915.2-2024）

交货期限和地点
交货期限：合同签订后30日内完成供货，并安装调试交付使用。
地点：采购人指定
验收方案

根据采购文件及供应商响应文件有关技术商务条款进行验收；

在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，组织相关专业技术人员进行设备验收，出具验收意见，作为首次付款依据。

验收合格后，运行满一年后，组织对运行期间情况进行评估。以验收意见、评估意见为付尾款依据。

质量保证期限

自安装调试后，通过设备验收之日起计一年。

售后服务

1.响应供应商必须保证所供货物的各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，响应供应商必须对合同货物的正常使用给予保障。

2.质保期：项目所有设备的免费质保服务期限为自项目验收合格之日起1年。

3.质保期内设备出现故障，响应供应商应提供相关技术支持。
付款方式

合同签订后，乙方将货物送达甲方指定地点，安装调试结束并通过设备验收后，支付合同金额总价的90%；设备验收合格后满1年，且期间设备正常运转，付清尾款。

注：付款前成交供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。
报价要求
1.本项目报价方式：采用总价报价。报价应包括包含的设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等与本项目相关的一切费用。

2.响应供应商应对磋商文件内的全部内容进行报价，磋商文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交人任何其他增项费用。

其他要求

1.运输、安装、调试要求

（1）响应供应商应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员负责现场安装和负责调试工作，并使项目达到合同规定的要求。

（2）合同货物安装和调试完毕后，按照采购人验收规范或采购人认可制造商的技术规范进行验收。

（3）因响应供应商的过失造成无法按合同要求的时间安排进行有关工作，采购人有权在相应的付款时间段推迟付款，直至响应供应商完成此时间段的工作。

（4）响应供应商应及时配合采购人进行项目验收，如响应供应商在采购人通知后仍不及时到场配合验收，则视为响应供应商的合同义务未完成，由此造成采购人损失的，采购人有权提出索赔。

（5）开箱调试验收由采购人决定时间，具体时间可双方协商。

2.响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不要求提供原件备查或有关部门出具的相关证明文件，承诺函之内容应全面符合采购人要求，如若中标后在核查过程中出现负偏离，则视为无效投标，相应后果及损失由中标或成交供应商承担。

3.成交供应商应做好提交声明函、承诺函等响应原件的核查准备，核查后发现虚假应标或违背承诺的，将上报采购监管部门，依照相关法律法规规定处理。
4.本项目成交后不允许供货主体进行分包和转包。
第三部分合同格式
甲方（采购人）：
乙方（中标方）：
一、依据《中华人民共和国民法典》的规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同。
二、合同金额
合同总金额：RMB（大写）　元；（小写）¥　。
三、服务及数量

本合同所提供的服务及数量详见“项目采购需求”。

四、服务时间和地点
服务时间：合同签订后30日内完成供货并安装调试结束，验收合格后交运维单位使用。
服务地点：由甲方指定
五、服务地点
由采购人指定。

六、付款条件

合同签订后，乙方将货物送达甲方指定地点，安装调试结束并通过设备验收后，支付合同金额总价的90%；设备验收合格后满1年，且期间设备正常运转，付清尾款。

注：付款前成交供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。
违约责任
1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品或服务不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

2.迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
八、组成本合同的文件包括

1.合同格式及条款；

2.磋商文件和乙方的响应文件；
3.成交通知书；
4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
九、合同一般条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。投标文件、项目实施方案，中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清，保密协议、廉政合同书等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
1.3“审定价”系指经甲方审计部门对乙方履行合同情况进行审计后认定应支付给乙方的价款。
1.4“货物”系指乙方根据合同约定需向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术资料和软件系统等。
1.5“服务”系指根据合同约定的乙方应承担与合同标的物有关的辅助服务，如运输、运输过程中保险以及其他的伴随服务，比如部署、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
2.权利与义务
2.1乙方应在合同规定期限内提供甲方所需货物或安排人员进场从事软件系统开发工作。乙方不得随意变更驻场开发人员或减少驻场开发人员数量，如有变更须征得甲方同意，否则承担违约责任。
2.2甲方应对乙方运达甲方场所的货物进行现场初验，初验后制作初验报告，并由双方验收人员签字确认。甲方质疑乙方未按合同要求提供货物的，乙方应在初验后立即整改，并在七日内向甲方提供书面报告，否则承担违约责任。
2.3乙方应保证货物或软件系统完全符合合同约定的质量、规格和性能要求，乙方应保证其货物在其使用周期内具有满意的性能。
2.4甲方应在甲方所在地向乙方提供货物安装调试或软件系统开发的工作场所，及时提供系统开发需要的有关测试数据。
2.5甲方根据乙方履约情况，按照合同约定及时向乙方支付货款。
3.资产所有权
3.1乙方按本合同约定向甲方提供的软件系统，其版权归甲方所有。
3.2乙方应保证提供甲方使用的货物或软件系统不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权等，因上述侵权而产生的诉讼赔偿和费用，由乙方全部承担。
3.3合同标的物为软件系统的，乙方应在产品安装调试完毕，并正常运行后，无条件向甲方移交软件系统的程序源代码、软件技术文档以及有关的技术资料和信息。
4.包装要求
4.1除合同另有约定外，乙方提供的全部货物均应按规定或应有的保护措施进行包装。该包装应适用于长距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸需要，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方自行承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
5.货物运输
根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，运输费由乙方自行承担。
6.质量与检验
6.1乙方应严格按照合同规定提供合格货物及服务。
6.2甲方有权拒绝不符合质量要求的货物或服务，乙方应根据甲方要求及时更换相关货物或重新提供服务，且不得影响甲方工作的正常进行，由此产生的费用由乙方自行承担，如因更换或重作导致甲方项目逾期投入使用的，乙方还应承担逾期交付的违约责任，同时本规定并不免除乙方承担在本合同项下的货物质量保证和其他相关义务。
6.3乙方应在货物到货后，应申请甲方进行验收工作，经验收并经甲方代表签字后，方可进行安装施工，货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
7.项目验收
7.1甲方在项目试运行个月后，组织验收工作，在验收过程中发现的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式质疑并提出相应处理意见。
7.2乙方在接到甲方书面质疑后应立即开展整改，并在七日内向甲方提供书面报告，否则承担违约责任。
7.3如果货物或服务的质量、规格与合同约定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权报请法定检验机构进行检验，如检验结果存在上述情形，甲方有权凭检验报告向乙方提出索赔，检验费用由乙方承担。
8.伴随服务
8.1乙方应按照国家有关规定和合同中的服务承诺提供服务。
8.2除第8．1条规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）乙方承诺的期限内对所提供货物或软件系统的运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
9.保密条款
9.1甲方应对乙方开发的软件系统源代码、软件技术文档以及与项目有关的技术和资料等信息应恪守保密义务，除甲方对乙方开发的软件系统进行二次开发所需外，未经乙方书面同意，不得以任何方式将上述信息部分或全部披露给任何第三方。
9.2任意一方如依政府法令规定须提供机密资料时，应该在提供之前将此项事实通知对方。
9.3乙方对在履行本合同过程中所知晓到的甲方文件资料，软件和数据等负有保密义务。未经甲方书面同意，不得将所知晓的信息全部或部分向第三方透露，如有违反，应承担违约赔偿责任。情节严重的，甲方有权视情追究乙方其他法律责任。
9.4本合同无论何种原因终止、变更或解除，保密条款继续保持其原有效力。
10.索赔
10.1甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。
10.2在合同规定的检验期和质量保证期内，因货物或服务不符合合同要求，乙方应按照下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）乙方同意退货，应按合同中规定的结算货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所加的其他必要费用。
（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方必须相应降低货物的价格。
（3）用符合合同约定规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换或修补有缺陷的部分，乙方自行承担一切费用和风险，同时负担甲方所蒙受的全部直接损失费用，乙方应对更换和修补件延长相应的质量保证期。
10.3在甲方发出索赔通知之日起二十日内，乙方如未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方在甲方提出索赔通知之日起二十日内，或甲方同意的其他时间内，未能按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从乙方履约保证金中扣除索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。
11.逾期交货
11.1乙方应按照合同约定的交货期交货。如果乙方无正当理由拖延交货，应承担误期赔偿责任，同时，甲方有权没收履约保证金，并视情终止合同。
11.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应在七日内以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，视情况对情况进行分析，甲方有权决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。
11.3如果乙方没有按照合同约定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费，但不影响合同项目的其他补救方法。赔偿费每天按合同总价的0.1%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限为合同总价的15%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。
12.不可抗力
12.1乙方因不可抗力而导致延迟履行或不能履行合同义务，不承担违约责任，除甲方另有要求外，在不可抗力情形消除后，乙方应继续履行合同义务。
12.2在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方另有要求外，在不可抗力情形消除后，乙方应继续履行合同义务。
13.税费
本合同价款为含税价，与本合同有关的一切税费均由乙方自行负担。
14.履约保证金

本次采购无须缴纳。
15.安全协议
如因乙方施工过程中造成安全事故，由乙方全权承担责任，与甲方无关。
16.解决争议的方式
双方在合同履行期间发生争议的，在不影响项目进度的前提下，双方应采取协商解决。协商不成，双方当事人可向淮安仲裁委员会提请仲裁。
17.终止合同
17.1乙方违约后虽采取补救措施，但有以下情形的，甲方有权书面通知乙方终止部分或全部合同。
（1）乙方未能按合同约定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部设备的；
（2）乙方在收到甲方发出违约通知的二十日内，或经甲方书面认可延长时间内未能纠正其错误的；
（3）乙方未能履行合同规定的其他义务。
17.2在甲方根据第16.1条规定，终止全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法，向乙方以外的单位购买乙方未交的类似设备，乙方应对甲方所购货物超出部分的费用负责，同时乙方应继续执行合同中未终止的部分。
17.3乙方破产或无清偿能力的，甲方有权在其认为合适的时间以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。终止合同不损害或影响甲方已经采取或将采取的任何行动或补救措施的权利。
18.转让
除甲方书面同意外，乙方不得转让其应履行的部分或全部合同义务。
19.合同生效及其他
19.1本合同由甲方、乙方双方签字后生效。
19.2本合同一式四份，甲方、乙方各执二份。
19.3修改或补充合同内容，经由甲方、乙方协商后，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
19.5本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

甲方：乙方：
地址：地址：
法定（授权）代表：法定（授权）代表：
年月日年月日
涟水水质自动站仪器更新及采购项目
报价文件

供应商：
日期：年  月   日
一、报价函

致：淮安市涟水生态环境局
关于涟水水质自动站仪器更新及采购项目询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1.我单位经现场勘察和研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后我方愿以人民币大写      万元（RMB￥      元）的总报价按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

2.我方同意按照询价文件中规定，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果违反询价文件规定，我们的保证金可被贵方没收。

3.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与询价有关的任何证据或资料。

4.如果我们成交，为执行合同，我们将按照询价文件要求提交履约保证金。

5.一旦我方成交，我方将按照询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件中规定的时间内完成本项目。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称：（加盖公章）
地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）
职务：

日期：

二、报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


供应商：（加盖公章）
法定代表人或其委托受托人签字：

注：
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

三、技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术

条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
附件一：

法定代表人资格证明（格式）

报价供应商单位名称：

报价供应商地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（报价供应商名称）的法定代表人。为参与涟水水质自动站高锰酸盐指数等仪器更新采购项目询价，签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

注：如报价供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖报价人公章后装订入报价文件，法定代表人将身份证原件带至报价地点现场备查。

	法定代表人身份证复印件




附件二

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名及身份证号）为我委托单位代理人，以本单位的名义参加涟水水质自动站高锰酸盐指数等仪器更新采购项目询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及（报价人名称）均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

报价人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

日期：年月日

注：报价供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订入报价文件，参加报价时委托代理人将身份证原件带至现场备查。

	报价供应商代理人身份证复印件




示范格式三
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致采购人：
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

询价供应商：（盖章）

法定代表人（委托受托人）签字：
日期：年月日

承诺书

我公司郑重声明不存在下列关系：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务或者与项目建设单位之间存在重大关联关系的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此声明！

询价供应商：（盖章）

法定代表人（委托受托人）签字：
日期：年月日

示范格式四

企业声明函

致：淮安市涟水生态环境局
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：
法定代表人（委托受托人）签字：
日期：年月日
注：1、非小企业不需提供此函。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致采购人：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2.本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（签章）

法定代表人：（签章）
日期：年月日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
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